技术参数
	技术要求

	改装基型车（底盘车）：福特全顺T8长轴中顶柴油国六（6MT/8AT）

	外观颜色：白色/红色

	公告参数

	最大总质量
	4100kg

	乘员人数
	9人（含担架人数）

	轴    距
	3750mm

	车体尺寸：长×宽×高
	5998mm×2068mm×2660mm

	医疗舱尺寸：长×宽×高
	3200mm×1750mm×1840mm

	接近/离去角
	19º/19º

	最高安全车速
	[bookmark: _GoBack]160km/h	

	发动机型号
	DURATORQ4D236H

	发动机排量
	2.0L

	排放标准
	国Ⅵ

	额定功率
	113kW

	燃油箱容量
	80L

	驱动型式
	4*2后轮驱动

	变速箱
	6MT/8AT

	悬挂型式
	前麦弗逊式独立悬架/后霍奇基斯悬挂

	转向助力类型
	液压助力转向

	制动型式
	4轮盘式制动

	医疗警示外观

	车顶结构
	模具一体成型救护车专用顶盖，空气动力学流线型设计，四周集成分体式蓝色警灯，美观实用

	车辆外观
	车身侧围、尾门贴车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私

	警示灯具
	车顶前部及后部设有分体式LED蓝色爆闪警灯总成；车顶左右两侧设有流线型LED蓝色爆闪和场地照明一体灯；驾驶舱安装警报器控制系统，保证整车具有全方位的警示作用

	医疗舱救护设施

	救护系统
	自动上车担架：主要材料由高强度铝合金制成，采用耐磨夹网布材料的垫子，靠背可调节；仅需一人便轻松完成上车过程。
担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。
铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，担架长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。
输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个可滑动折叠挂钩。

	供氧系统
	2个10L铝质氧气瓶，公称压力15MPa；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀

	一体化电源控制系统
	车载电气集中控制，含10寸液晶触控屏和电气控制面板

	360全景
	方便行车使用

	医疗供电系统

	逆变器
	1000W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定；
为防止原车蓄电池亏电，另加装90Ah附加蓄电池一组；
5组电源插座。

	舱内照明
	在医疗舱顶部安装4盏LED照明灯，1盏输液射灯

	消毒系统

	紫外线消毒灯
	在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能

	空气循环系统

	空调/暖风
	1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度

	换气扇
	在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能

	医疗舱药械存储/内饰配置

	中隔墙总成
	在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通

	药械存储柜
	安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间；
安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶；
安装1套新型环保材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构；
安装1套高分子玻璃纤维SMC材料制作的长条座柜，含座垫、靠背、两点式安全带；
安装1套新型环保材料制作的急救箱柜，柜门采用卷帘门结构。

	医疗舱内饰
	医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；
医疗舱地板：采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。

	辅助设施

	单人座椅
	医疗舱右侧长条座柜前安装1个朝前单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带

	护理座椅
	担架前方安装1个朝后折叠护理座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带

	侧拉门推拉窗
	侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗，便于医疗舱通风

	对讲机
	安装免提式对讲系统，方便驾驶舱和医疗舱人员沟通、交流

	灭火器
	前后舱各配备1套2kg干粉式灭火器

	污物桶
	医疗舱配备1个壁挂式污物桶

	洗手液盒
	中隔墙后方安装1个免洗洗手液盒

	安全扶手
	医疗舱顶部及上下车门处安装有安全扶手

	紧急锤
	中隔墙后方安装1把紧急锤

	电动踏板
	侧拉门处安装1套电动踏板，辅助中门上下车

	技术要求

	改装基型车（底盘车）：福特全顺T8长轴中顶柴油国六（6MT/8AT）

	外观颜色：白色

	公告参数

	最大总质量
	4100kg

	乘员人数
	9人（含担架人数）

	轴    距
	3750mm

	车体尺寸：长×宽×高
	5998mm×2068mm×2660mm

	医疗舱尺寸：长×宽×高
	3200mm×1750mm×1840mm

	接近/离去角
	19º/19º

	最高安全车速
	160km/h

	发动机型号
	DURATORQ4D236H

	发动机排量
	2.0L

	排放标准
	国Ⅵ

	额定功率
	113kW

	燃油箱容量
	80L

	驱动型式
	4*2后轮驱动

	变速箱
	6MT/8AT

	悬挂型式
	前麦弗逊式独立悬架/后霍奇基斯悬挂

	转向助力类型
	液压助力转向

	制动型式
	4轮盘式制动

	医疗警示外观

	车顶结构
	模具一体成型救护车专用顶盖，空气动力学流线型设计，四周集成分体式蓝色警灯，美观实用

	车辆外观
	车身侧围、尾门贴车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私

	警示灯具
	车顶前部及后部设有分体式LED蓝色爆闪警灯总成；车顶左右两侧设有流线型LED蓝色爆闪和场地照明一体灯；驾驶舱安装警报器控制系统，保证整车具有全方位的警示作用

	医疗舱救护设施

	救护系统
	自动上车担架：主要材料由高强度铝合金制成，采用耐磨夹网布材料的垫子，靠背可调节；仅需一人便轻松完成上车过程。
担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。
铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，担架长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。
输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个可滑动折叠挂钩。

	供氧系统
	2个10L铝质氧气瓶，公称压力15MPa；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀

	医疗供电系统

	逆变器
	1000W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定；
为防止原车蓄电池亏电，另加装90Ah附加蓄电池一组；
5组电源插座。

	舱内照明
	在医疗舱顶部安装4盏LED照明灯，1盏输液射灯

	消毒系统

	紫外线消毒灯
	在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能

	空气循环系统

	空调/暖风
	1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度

	换气扇
	在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能

	医疗舱药械存储/内饰配置

	中隔墙总成
	在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通

	药械存储柜
	安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间；
安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶；
安装1套新型环保材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构；
安装1套高分子玻璃纤维SMC材料制作的长条座柜，含座垫、靠背、两点式安全带；
安装1套新型环保材料制作的急救箱柜，柜门采用卷帘门结构。

	医疗舱内饰
	医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；
医疗舱地板：采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。

	辅助设施

	单人座椅
	医疗舱右侧长条座柜前安装1个朝前单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带

	护理座椅
	担架前方安装1个朝后折叠护理座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带

	侧拉门推拉窗
	侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗，便于医疗舱通风

	对讲机
	安装免提式对讲系统，方便驾驶舱和医疗舱人员沟通、交流

	灭火器
	前后舱各配备1套2kg干粉式灭火器

	污物桶
	医疗舱配备1个壁挂式污物桶

	洗手液盒
	中隔墙后方安装1个免洗洗手液盒

	安全扶手
	医疗舱顶部及上下车门处安装有安全扶手

	紧急锤
	中隔墙后方安装1把紧急锤

	电动踏板
	侧拉门处安装1套电动踏板，辅助中门上下车



